ФОРМА № 4	

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
  На выполнение работ по техническому перевооружению ИТП с КУУТЭ объекта, расположенного  по адресу:
 д. 142  Военный городок д. Агалатово  Всеволожского района Ленинградской области
	
	Сметная стоимость - 	1 738,508 тыс.руб	
	Нормативная трудоемкость - 	629,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	112,950 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Январь 2013 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 БИТП	
 1	ТЕРм37-01-002-08	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 3 т	1	3 831,42	1 129,81	55 770	17 781	6 792	138	138	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=6,012; Имат=3,274; НР=0,8; СП=0,6; ЗП=1290,3*1,2; ЭММ=941,51*1,2; ЗПм=130,98*1,2; ТЗТ=115*1,2; ТЗТм=8,29*1,2; 	1 шт.	1 548,36	157,18			1 805	10	10	
 2	Danfoss	Блочный тепловой пункт 005G1302 Danfoss или эквивалент	1	1 038 689,83		1 038 690		
 			система					
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 ИТОГО:	55 770	17 781	6 792	138	
 			1 805	10	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		55 770	
 Итого по неучтенным материалам		1 038 690	
 Итого		1 094 460	
 №2 Оборудование ИТП	
 1	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	8	65,4	6,36	7 401	2 067	193	1	8	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Иэмм=3,795; Имат=2,666; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=16,3*1,15*1,2; ЭММ=4,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	1 шт.	22,5	0			0	0	0	
 2	302-1831	Краны шаровые муфтовые 11б27п1, д. 15 мм	8	71,75		574		
 			шт.					
 3	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	7	65,77	7,72	6 557	1 809	235	1	7	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Иэмм=4,358; Имат=2,802; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=16,3*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	1 шт.	22,5	0			0	0	0	
 4	302-1835	Краны шаровые муфтовые 11б27п1, д. 40 мм	4	468,38		1 874		
 			шт.					
 5	302-9230-170П	Краны стальные шаровые, импортные фланцевые 4,0 МПа д. 40 мм (ЕС)	2	3 324,63		6 649		
 			шт.					
 6	301-9170-013П	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б1бк, 1,6 МПа (16 кгс/см2), д. 40мм	1	345,25		345		
 			шт.					
 7	507-9508-394П	Фланцы стальные приварные плоские ГОСТ 12820-80 (исполнения 1) 40-16 ст. 20	4	159,54		638		
 			шт.					
 8	ТЕР18-06-007-03	Установка фильтров диаметром: 40 мм	0,1	293,18	123	628	179	64	14	1	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Иэмм=5,163; Имат=3,858; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=112,69*1,15*1,2; ЭММ=82*1,25*1,2; ЗПм=0,47*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,03*1,25*1,2; 	10 фильтров	155,51	0,71			1	0	0	
 9	301-6798	Фильтры сетчатые, латунные с внутренней резьбой, давлением 2,5 МПа Y222, диаметром 40 мм	1	2 648,75		2 649		
 			шт.					
 10	507-9508-431П	Фланцы стальные приварные плоские ГОСТ 12820-80 (исполнения 1) 80-16 ст. 20	2	273,47		547		
 			шт.					
 11	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	2	125,63	14,93	3 714	1 023	125	4	8	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Иэмм=4,194; Имат=2,906; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=32,27*1,15*1,2; ЭММ=9,95*1,25*1,2; ЗПм=0,32*1,25*1,2; ТЗТ=2,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2; 	1 шт.	44,53	0,48			11	0	0	
 12	302-9230-173П	Краны стальные шаровые, импортные фланцевые 2,5 МПа д. 80 мм (ЕС)	2	6 515,97		13 032		
 			шт.					
 13	507-9508-431П	Фланцы стальные приварные плоские ГОСТ 12820-80 (исполнения 1) 80-16 ст. 20	4	273,47		1 094		
 			шт.					
 14	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтров диаметром: 80 мм	0,1	480,53	213,78	966	271	99	20	2	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Иэмм=4,65; Имат=3,858; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=170,85*1,15*1,2; ЭММ=142,52*1,25*1,2; ЗПм=3,48*1,25*1,2; ТЗТ=15,04*1,15*1,2; ТЗТм=0,22*1,25*1,2; 	10 фильтров	235,78	5,22			6	0	0	
 15	301-1263	Фильтры магнитные для очистки воды фланцевые ФМФ-80	1	2 904,18		2 904		
 			шт.					
 16	ТЕР18-07-001-03	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6	274,88	0	4 569	352	0	0	0	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Имат=2,146; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=3,7*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,31*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	1 комплект	5,11	0			0	0	0	
 17	301-1466	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пк Ру 16 МПа с трубкой-сифоном	6	574,6		3 448		
 			комплект					
 18	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 50 мм	0,06	1 223,82	186,07	2 232	691	65	84	5	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Иэмм=5,85; Имат=5,482; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=726,31*1,15*1,2; ЭММ=124,05*1,25*1,2; ЗПм=3*1,25*1,2; ТЗТ=60,83*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2; 	100 м трубопровода	1 002,31	4,5			3	0	0	
 19	103-9011-218П	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружным диам. 45 мм, толщ. стенки 3.0 мм	6	213,45		1 281		
 			м					
 20	507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на РУ до 16 МПа (160 кгс/см2), диам. условного прохода 40 мм, наружным диам. 45 мм, толщ. стенки 2,5 мм	20	33,86		677		
 			шт.					
 21	ТЕР16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	0,08	1 709,58	319,84	3 953	1 207	147	110	9	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Иэмм=5,744; Имат=5,645; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=952,22*1,15*1,2; ЭММ=213,22*1,25*1,2; ЗПм=5,85*1,25*1,2; ТЗТ=79,75*1,15*1,2; ТЗТм=0,37*1,25*1,2; 	100 м трубопровода	1 314,06	8,77			8	0	0	
 22	103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диам. 89 мм, толщ. стенки 4,5 мм	8	365,42		2 923		
 			м					
 23	ТЕР26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	0,65	1 276,33	101,08	13 853	4 533	461	49	32	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Иэмм=7,02; Имат=3,123; НР=1; СП=0,7; ЗП=440,08*1,15*1,2; ЭММ=67,38*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=36,31*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	1 м3 изоляции	607,31	0			0	0	0	
 24	104-1338	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой ("Rockwool" или эквивалент) толщ. 40 мм, диам. 89 мм	4	338,64		1 355		
 			м					
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 ИТОГО:	43 873	12 132	1 389	72	
 			29	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		43 873	
 Итого по неучтенным материалам		39 990	
 Итого		83 863	
 №3 Оборудование УУТЭ	
 1	ТЕРм11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм	2	106,27	17,24	3 445	1 214	242	5	10	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=7,022; Имат=4,014; НР=0,8; СП=0,6; ЗП=44,04*1,2; ЭММ=14,37*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,12*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	1 шт.	52,85	0			0	0	0	
 2	прайс-лист.Теплоком	Первичные преобразователи ПРЭМ ДУ 80 D исп. фланц.	2	16 040		32 080		
 			шт.					
 3	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	1	9,13	0	212	87	0	1	1	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Имат=2,744; НР=0,8; СП=0,6; ЗП=6,3*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,52*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	1 шт.	7,56	0			0	0	0	
 4	509-9016-1045П	Тепловычислители ВКТ-7-03 с возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, батарея на 10 лет	1	9 511,42		9 511		
 			шт.					
 5	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	2	20,82	0	846	344	0	1	2	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Имат=1,771; НР=0,8; СП=0,6; ЗП=12,48*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	1 шт.	14,98	0			0	0	0	
 6	301-9702-032П	КТСП-Подобранная пара термопреобразователей Pt100 B или Pt500	1	1 290,76		1 291		
 			шт.					
 7	ТЕРм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	3	30,33	17,24	1 510	444	363	1	3	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=7,022; Имат=11,484; НР=0,92; СП=0,65; ЗП=10,73*1,2; ЭММ=14,37*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	1 шт.	12,88	0			0	0	0	
 8	пр.лист Евромобайл	Модем BSG2T "Novacom" или эквивалент	1	1 949,15		1 949		
 			шт.					
 9	509-9016-214П	Источники вторичного питания 220/24В 10 (12,15) Вт	2	1 089,74		2 179		
 			шт.					
 10	ТЕР16-06-002-02	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	2	461,71	32,51	13 265	3 540	311	14	28	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Иэмм=4,776; Имат=3,368; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=111,68*1,15*1,2; ЭММ=21,67*1,25*1,2; ЗПм=1,26*1,25*1,2; ТЗТ=10,07*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2; 	1 узел	154,12	1,9			44	0	0	
 11	301-9702-022П	Арматура присоединительная КПА СБЛ 3,3 80/65	4	6 132		24 528		
 			комплект					
 12	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	0,04	4 021,67	629,17	2 361	424	74	78	3	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=2,931; Имат=12,854; НР=0,8; СП=0,6; ЗП=769,1*1,2; ЭММ=524,31*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=65,4*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	100 шт.	922,92	0			0	0	0	
 13	108-0082-006П	Бобышки прямые БП1М 27Х2.0 50-55 мм	4	61,34		245		
 			шт.					
 14	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	2	6,59	0	369	113	0	0	0	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Имат=5,108; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=3,57*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,31*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	1 комплект	4,93	0			0	0	0	
 15	301-9340-061П	Термометры биметаллические ТБ-1, диаметром 80 мм, длинна 100 мм, -30-+200 °С	2	261		522		
 			шт.					
 16	ТЕР18-07-001-03	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	274,88	0	1 522	117	0	0	0	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	Изп=11,484; Имат=2,146; НР=1,28; СП=0,83; ЗП=3,7*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,31*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	1 комплект	5,11	0			0	0	0	
 17	301-1466	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пк Ру 16 МПа с трубкой-сифоном	2	574,6		1 149		
 			комплект					
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 ИТОГО:	23 530	6 283	990	47	
 			44	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		23 530	
 Итого по неучтенным материалам		73 454	
 Итого		96 984	
 №4 Оборудование УУТЭ	
 1	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1	84,65	46,19	1 404	396	272	2	2	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=5,891; Имат=4,895; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=28,72*1,2; ЭММ=38,49*1,2; ЗПм=3,77*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2; 	1 шт.	34,46	4,52			52	0	0	
 2	509-9016-971П	Шкафы , размер 600х600х200 мм	1	5 628,56		5 629		
 			шт.					
 3	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	3	272,43	4,66	5 047	1 116	68	2	6	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=4,863; Имат=2,928; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=26,98*1,2; ЭММ=3,88*1,2; ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; 	1 шт.	32,38	0,19			7	0	0	
 4	509-9011-058П	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-16А	3	1 727,24		5 182		
 			шт.					
 5	ТЕРм10-02-041-02	Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ	1	2 390,22	0	65 248	26 999	0	149	149	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Имат=11,484; НР=0,8; СП=0,6; ЗП=1959,2*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=124*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	комплект	2 351,04	0			0	0	0	
 6	ТЕРм10-04-030-02	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле	1	6,77	0	197	76	0	1	1	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Имат=11,484; НР=0,92; СП=0,65; ЗП=5,55*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,5*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	1 шт.	6,66	0			0	0	0	
 7	509-9016-595П	Реле промежуточные РПУМ211-1420-1,25А-6УЗ токовые	1	619,91		620		
 			шт.					
 8	ТЕРм10-04-030-01	Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя	1	14,35	0	419	162	0	1	1	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Имат=11,484; НР=0,92; СП=0,65; ЗП=11,76*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	1 шт.	14,11	0			0	0	0	
 9	509-9011-113П	Переключатели коммутационные ПК 16-12 1 пак. 16А, 25А	1	345,16		345		
 			шт.					
 10	ТЕРм10-04-030-03	Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки	4	12,19	0	1 425	551	0	1	4	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Имат=11,484; НР=0,92; СП=0,65; ЗП=9,99*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	1 шт.	11,99	0			0	0	0	
 11	пр.лист Тревис& ВВK	Кнопка б/фикс (Зеленая, Красная)	4	59,32		237		
 			шт.					
 12	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	5	24,53	9,56	2 366	763	286	1,13	6	
 	(0) 	Изп=11,484; Иэмм=5,993; Имат=4,482; НР=0,95; СП=0,65; 	1 шт.	13,29	0,63			36	0,04	0	
 13	509-9016-453П	Индикаторы светосигнальные AL-22, белые, 240В	5	55,65		278		
 			шт.					
 14	ТЕРм10-04-030-04	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм	2	26,04	0	804	275	0	1	2	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Имат=3,459; НР=0,92; СП=0,65; ЗП=9,99*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	1 шт.	11,99	0			0	0	0	
 15	503-9048-028П	Колодки клеммные СО-3-2,5	2	10,45		21		
 			шт.					
 16	509-0224	Клемма заземления 124	5	152,93		765		
 			шт.					
 17	107-0001	Клемма прижимная	31	97,97		3 037		
 			шт.					
 18	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	0,01	725,42	132,6	63	17	7	13	0	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=5,144; Имат=2,379; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=123,05*1,2; ЭММ=110,5*1,2; ЗПм=5,21*1,2; ТЗТ=10,7*1,2; ТЗТм=0,33*1,2; 	100 м	147,66	6,25			1	0	0	
 19	509-0067-006П	DIN-рейки длина 100 мм	10	5,65		57		
 			шт.					
 20	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	0,7	1 337,67	70,07	8 311	2 640	217	29	20	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=4,429; Имат=1,83; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=273,7*1,2; ЭММ=58,39*1,2; ЗПм=1,74*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТм=0,11*1,2; 	100 м	328,44	2,09			17	0	0	
 21	507-0705-020П	Трубы гофрированные из пнд для электропроводки диаметром 25 мм	40	11,12		445		
 			м					
 22	507-0705-018П	Трубы гофрированные из пнд для электропроводки диаметром 16 мм	30	6,33		190		
 			м					
 23	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	0,7	362,43	2,39	2 203	519	10	5,61	4	
 	(0) 	Изп=11,484; Иэмм=5,992; Имат=4,069; НР=0,95; СП=0,65; 	100 м	64,52	0,16			1	0,01	0	
 24	502-9001-080П	Провода соединительные со скрученными многопроволочными медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, гибкие марки ПВС, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	0,03	10 662,7		320		
 			1000 м					
 25	502-9001-212П	Шнуры с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, гибкий, плоский, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	0,04	6 547,04		262		
 			1000 м					
 26	ТЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	1	416,83	22,93	3 721	889	137	7	7	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=5,995; Имат=3,933; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=64,52*1,2; ЭММ=19,11*1,2; ЗПм=1,26*1,2; ТЗТ=5,61*1,2; ТЗТм=0,08*1,2; 	100 м	77,42	1,51			17	0	0	
 27	501-8210	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2	0,025	47 320,97		1 183		
 			1000 м					
 28	502-9001-084П	Провода соединительные со скрученными многопроволочными медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, гибкие марки ПВС, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	0,025	13 624,84		341		
 			1000 м					
 29	502-0477	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм2	0,025	1 516,27		38		
 			1000 м					
 30	502-0520	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2	0,025	19 183,42		480		
 			1000 м					
 31	ТЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина: 2 м	0,4	1 121,49	395,33	7 652	2 384	913	46	18	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=5,774; Имат=4,378; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=432,4*1,2; ЭММ=329,44*1,2; ЗПм=20,22*1,2; ТЗТ=37,6*1,2; ТЗТм=1,28*1,2; 	100 м	518,88	24,26			111	1	0	
 32	503-9801-110П	Кабель-каналы пластмассовые 25х25 мм, длина 2 м, прямые	20	25,12		502		
 			шт.					
 33	ТЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	0,02	13 233,08	1 562,6	2 527	742	187	281	6	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Иэмм=5,994; Имат=2,212; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=2691*1,2; ЭММ=1302,17*1,2; ЗПм=86,11*1,2; ТЗТ=234*1,2; ТЗТм=5,45*1,2; 	100 шт.	3 229,2	103,33			24	6	0	
 34	500-9096-002П	Коробки распаечные, пластмассовые размером 100х100х50 мм	2	35,9		72		
 			шт.					
 35	ТЕРм11-04-028-02	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт.	26	3,79	0	2 881	1 114	0	0	0	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	Изп=11,484; Имат=11,484; НР=0,92; СП=0,65; ЗП=3,11*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,27*1,2; ТЗТм=0*1,2; 	1 разъем	3,73	0			0	0	0	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 ИТОГО:	104 268	38 643	2 097	226	
 			266	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		104 268	
 Итого по неучтенным материалам		20 004	
 Итого		124 272	
 №5 Пуско-наладка	
 1	ТЕРп07-10-011-03	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,6 Гкал/ч	1	582,62	0	13 716	6 691	0	24,75	25	
 	(0) 	Изп=11,484; НР=0,65; СП=0,4; 	1 система	582,62	0			0	0	0	
 2	ТЕРп07-10-012-03	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,6 Гкал/ч	1	2 418,74	0	56 943	27 777	0	102,75	103	
 	(0) 	Изп=11,484; НР=0,65; СП=0,4; 	1 система	2 418,74	0			0	0	0	
 3	ТЕРп01-10-010-01	Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов	1	82,74	0	1 948	950	0	6	6	
 	(0) 	Изп=11,484; НР=0,65; СП=0,4; 	1 схема	82,74	0			0	0	0	
 4	ТЕРп02-02-001-01	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1	47,81	0	1 126	549	0	2,49	2	
 	(0) 	Изп=11,484; НР=0,65; СП=0,4; 	1 инсталляция	47,81	0			0	0	0	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 ИТОГО:	73 733	35 967	0	136	
 			0	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		73 733	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		1 473 312	
 НДС	1473312*0,18	18%	265 196,16	
 Итого		1 738 508,16